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项目由来
苏州迈润包装材料有限公司成立于2014年，主要从事塑胶包装制品的生产。遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定。2014年09月，该公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制环境影响报告表，该报告表于2014年9月12日通过原苏州市相城区环境保护局（苏相环建[2014]283号）审批同意建设，本项目于2014年10月20日开工建设，2015年5月10日竣工并开始调试。目前项目已建设完成，验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

目前，项目已经建设完成，并已启动建设项目竣工环境保护验收工作，经现场踏勘核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下3个方面：

(一)生产设备的变动：较环评减少制袋机3台、吹膜机1台。

(二)年运行时间的变动：环评中工作时间为300天，每天8小时，年运行2400小时；现实际工作时间为50天，每天8小时，年运行400小时。

（三）产能的变动：因设备、年运行时间减少，产能相应减少，由年生产塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）10吨减少至6吨，剩余产能取消建设。
根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，苏州迈润包装材料有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。

2、编制依据

2.1、技术文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）。

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）。

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（11《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。

2.2、项目环评文件
（1）《苏州迈润包装材料有限公司塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）项目建设项目环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司 2014年09月）；

（2）《关于对<苏州迈润包装材料有限公司塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）项目建设项目环境影响报告表>的批复》（原苏州市相城区环境保护局 苏相环建 [2014]283号 2014年9月12日）
3、项目建设内容及变动情况

本项目目前完成了“塑胶包装制品生产线”以及相关公辅设施、环保设施等，实际产能为年产塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）6吨”的建设并试运行。

3.1、项目的性质

本项目为新建项目，实际建设性质与环评一致。

3.2、建设规模
一、产品规模
表3-1 本项目产品规模一览表

	工程名称（车间、生产装置或生产线）
	产品名称
	环评量（年）
	实际量（年）
	年运行时数

	生产车间
	塑胶包装制品
	10吨
	6吨
	400h


二、生产及公用设备

表3-2 本项目生产及公用设备情况表
	序号
	名称
	规格（型号）
	环评数量（台/套）
	实际数量
（台/套）
	备注

	1
	制袋机
	FD300-1500
	5
	2
	剩余取消建设

	2
	吹膜机
	SJ-45-FM600
	5
	4
	剩余取消建设


备注：详见附件-3中生产设备对照表。

三、原辅材料。

表2-3 全厂原辅材料一览表

	名称
	环评用量（t/a）
	实际用量（t/a）
	规格成分
	备注

	LDPE塑胶离子
	10
	6
	聚乙烯
	


3.3项目建设地点

本项目建设地址与环评批复一致。

3.4生产工艺（涉及变动）
[image: image2.png]A | bl
(W}};ng;»—»!‘vtﬁﬁﬁaﬁm!iﬁ ~§ﬂ§’ﬁ :: :ﬁ; F“:. A
[ :
Al BN Py BN ey N faal .’ :ﬁ; F’ AL
A





图3-1生产工艺流程图
3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目仅涉及生活污水排放，生活污水进污水管网后经苏州市相润排水管理有限公司（望亭污水厂）处理。
3.5.2 废气环境保护措施
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吹膜、制袋加热时产生的废气经设备顶部设置的集气罩分别收集后，汇总进入1套活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒排放。

图3-4 项目废气处理工艺流程图
3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经隔声、减振降噪处理后，厂界四周噪声经隔声和减振后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

本项目生产过程中产生的废塑料、原料包装袋属于一般固废，收集后外售个人，废活性炭属于危险废物，已与苏州市苏相环境科技有限公司签订处置协议。生活垃圾由环卫部门统一处理。

企业设有独立的一般固废仓库和危废暂存场所。一般固废堆场位于厂区西侧，面积为5m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。本项目建设有独立危废暂存场所，位于厂房西南侧，面积为5m2，该堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。

本阶段验收产生的各种危废均与有回收资质的单位签订回收处置协议，本项目员工日常产生的生活垃圾由环卫部门定时清运。各类固废均得到妥善处置，达“零”外排。

4、本次变动情况判定分析
根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
因设备、年运行时间减少，产能相应减少，由年生产塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）10吨减少至6吨，剩余产能取消建设。
（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。 

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
建设地址仍在厂区内与环评一致。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 。
新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。
位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。
废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。
其他污染物排放量增加10%及以上的；
本项目不涉及其他污染物的排放。
（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。物料运输、装卸、贮存方式。
本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
本项目不涉及废气、废水污染防治措施变化。
（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
项目废水排放方式未发生变化。
（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目不涉及新增废气主要排放口。

通过以上分析，本项目变化属于一般环境影响变动。
5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。
苏州迈润包装材料有限公司
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