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项目由来
梓森科技股份有限公司成立于2021年，主要从事从事益生菌牙膏、漱口水（凝胶）、护肤品、洗发水等洗护产品、洗衣液、口红润唇膏、消毒液（凝胶）的生产及研发。遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定。2022年7月，该公司委托苏州普瑞菲环保科技有限公司编制环境影响报告表，该报告表于2023年2月2日通过苏州市生态环境局（苏环建[2023]05第0028号）审批同意建设，随后在建设过程中，废水污染防治措施发生变化，2025年12月，委托苏州普瑞菲环保科技有限公司编制环境影响报告表重新报批，该报告表于2026年2月2日通过苏州高新区管委会（苏高新管环审[2026]014号）审批同意建设，本项目于2023年3月1日开工建设，2026年9月1日第一阶段竣工并开始调试。目前项目已建设完成，验收监测期间各类设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

目前，项目一阶段已经建设完成，并已启动建设项目竣工环境保护验收工作，经现场踏勘核对，项目实际建设情况与原环评相比存在部分变化，主要为以下几个方面：

(一)生产设备的变动：益生菌牙膏、漱口水生产设备中的混料锅3台2500L，1台1300L，调整为2台1000L，1台3000L，1台2000L；混料锅1台2000L（水类），调整为1台3000L（水类）；护肤品、洗护产品、洗衣液生产设备中的真空分散锅增加1台5000L规格；公辅设备中的去离子水制备机规格由18t/h调整为12t/h；增加1台空压机；研发设备中恒温水浴锅增加4台；检验设备中高速离心机增加1台，生化培养箱增加3台。
(二)排口的变化：环评设计本项目清洗废水、循环冷却弃水经厂内污水处理站处理后与去离子水制备浓水、蒸汽冷凝水一并通过厂区生产废水排放口（DW001）接入市政污水管网，生活污水单独通过生活污水排口（DW002）接入市政污水管网；实际为本项目清洗废水、循环冷却弃水经厂内污水处理站处理后与去离子水制备浓水、蒸汽冷凝水、生活污水一并通过厂区废水排放口（DW001）接入市政污水管网，取消生活污水DW002排口。
（三）废气排放方式的变化：环评设计中投料工序产生的颗粒物经布袋除尘后无组织排放；实际为投料工序产生的颗粒物废气经收集进入脉冲布袋除尘装置处理，尾气经DA002排气筒排放，已进行备案登记（备案号：202632050500000611）。
根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”要求，为尽快完成项目验收，梓森科技股份有限公司根据实际情况，编制本次变动环境影响分析。
2、编制依据

2.1、技术文件
（1）《中华人民共和国生态环境法典》(2026年8月15日)。

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）。

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，2017年11月20日）。
（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

（5）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办[2021] 122号，2021年4月2日）。

（6）《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688号)。
2.2、项目环评文件
（1）《梓森科技股份有限公司塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）项目建设项目环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司 2014年09月）；

（2）《关于对<梓森科技股份有限公司塑胶包装制品（厚度大于0.06mm）项目建设项目环境影响报告表>的批复》（原苏州市相城区环境保护局 苏相环建 [2014]283号 2014年9月12日）
3、项目建设内容及变动情况

本项目目前完成了“益生菌牙膏、漱口水（凝胶）、护肤品、洗发水等洗护产品、洗衣液、消毒液（凝胶）”以及相关公辅设施、环保设施等，实际产能为年产益生菌牙膏13728 万支、漱口水（凝胶）1716 万支、护肤品2745.6 万盒、洗护产品2745.6 万件、洗衣液1647.36 万瓶、消毒液（凝胶）2745.6万瓶”的建设并试运行。

3.1、项目的性质

本项目为新建项目，实际建设性质与环评一致。

3.2、建设规模
一、产品规模
表3-1 本项目产品规模一览表

	产品名称
	包装规格
	年设计产量
	年实际产量

	益生菌牙膏
	20g、45g、100g、120g、150g、180g、200g
	13728万支
	13728万支

	漱口水（凝胶）
	13mL、250mL、500mL
	1716万支
	1716万支

	护肤品
	/
	2745.6万盒
	2745.6万盒

	其中
	护肤水
	80mL、120mL、500mL
	750万盒
	750万盒

	
	护肤霜
	3g、15g、30g、50g、80g、100g
	930万盒
	930万盒

	
	护肤乳液
	50mL、100mL、150mL、200mL
	1065.6万盒
	1065.6万盒

	洗护产品
	/
	2745.6万件
	2745.6万件

	其中
	洗发水
	8mL、200mL、400mL、500mL、550mL、750mL、1L
	900万件
	900万件

	
	护发素、发膜
	120mL、200mL、500mL、750mL
	555万件
	555万件

	
	沐浴露
	8mL、200mL、400mL、500mL、750mL、1L
	790.6万件
	790.6万件

	
	洗手液
	50mL、200mL、250mL、500mL、750mL
	500万件
	500万件

	洗衣液
	500mL、1L、1.1L、2L、2.2L、3L
	1647.36万瓶
	1647.36万瓶

	消毒液（凝胶）
	/
	2745.6万瓶
	2745.6万瓶

	其中
	消毒液
	50mL、200mL、250mL、500mL、750mL、1L
	2200万瓶
	2200万瓶

	
	消毒凝胶
	30mL、50mL、100mL、200mL、500mL
	545.6万瓶
	545.6万瓶

	口红润唇膏
	/
	823.68万支
	本阶段未建设

	其中
	口红
	2g、3g、3.5g、5g
	350万支
	本阶段未建设

	
	润唇膏
	2g、3g、3.5g、5g
	473.68万支
	本阶段未建设


二、生产及公用设备

表3-2 本项目生产及公用设备情况表
	产品
	主要设备
	规格型号
	设备数量

(台/套)
	现有数量

(台/套)
	备注

	益生菌牙膏、漱口水
	混料锅
	2500L
	3
	5
	2个1T

1个3T

1个2T

	
	
	1300L
	1
	
	

	
	
	2000L（水类）
	1
	1
	3T

	
	移动坦克
	/
	20
	20
	

	
	灌装机
	直线式
	1
	1
	

	
	
	牙膏
	5
	5
	

	
	加料泵
	/
	4
	4
	

	护肤品、洗护产品、洗衣液
	真空均质乳化锅
	2000L
	1
	1
	

	
	
	1000L
	4
	2
	剩余暂未建设

	
	
	200L
	1
	1
	

	
	真空分散锅
	5000L
	2
	3
	增加1台

	
	
	3000L
	2
	暂未建设
	

	
	中间罐
	20t
	2
	暂未建设
	

	
	移动坦克
	/
	30
	30
	

	
	直线式灌装机
	/
	2
	2
	

	
	转盘灌装机
	/
	1
	1
	

	
	软管封尾机
	/
	1
	1
	

	
	气罐机
	/
	4
	4
	

	消毒液（凝胶）
	真空分散锅
	2000L
	1
	1
	

	
	
	500L
	1
	暂未建设
	

	
	直线式灌装机
	/
	1
	1
	

	
	气罐机
	/
	2
	2
	

	口红润唇膏
	混料锅
	30kg
	1
	暂未建设
	

	
	
	50kg
	1
	暂未建设
	

	
	软模灌装机
	/
	1
	暂未建设
	

	
	软膜打样机
	/
	1
	暂未建设
	

	公辅设备
	去离子水制备机
	18t/h
	1
	1
	12t/h

	
	空压机
	16 m3/min
	1
	2
	增加1台

	
	冷却塔
	30m3/h
	2
	2
	

	
	臭氧发生器
	/
	1
	1
	

	研发主要设备
	高速均质器
	T15
	3
	暂未建设
	

	
	高速搅拌机
	digital RW20
	3
	2
	剩余暂未建设

	
	台式高速离心机
	EBA200
	2
	暂未建设
	

	
	恒温恒湿箱（数控）
	HWS-250B
	1
	暂未建设
	

	
	恒温恒湿箱
	宾德 KBF P 240
	2
	暂未建设
	

	
	恒温恒湿箱
	HPP410
	2
	暂未建设
	

	
	罗氏泡沐仪
	XH-2151
	1
	暂未建设
	

	
	电子天平
	FA2004N
	1
	1
	

	
	梅特勒分析天平
	ME4002E型
	5
	5
	

	
	恒温水浴锅
	HH-501
	2
	6
	增加4台

	
	显微镜
	奥林巴斯 BX53
	1
	暂未建设
	

	
	皮肤皱纹测试仪
	VisioLine VL650
	1
	暂未建设
	

	
	梅特勒PH计
	S210K
	1
	暂未建设
	

	
	brookfield 粘度计
	DV2TRV
	1
	1
	

	
	Brook field质构仪
	CT3 TA-CT-PRO软件；底座基台；TA-LC
	1
	暂未建设
	

	
	Silverson 均质机
	L5M-A
	1
	暂未建设
	

	
	高效液相色谱仪
	安捷伦1260
	1
	暂未建设
	

	
	海尔控温冰箱
	HYCD-282
	1
	1
	

	
	压力蒸汽灭菌锅
	GR110DA
	1
	暂未建设
	

	
	中毅三辊研磨机
	ZYTR-50
	1
	暂未建设
	

	
	微波消解仪
	WX-8000
	1
	暂未建设
	

	
	原子吸收光谱仪
	PinAAcle 900H
	1
	暂未建设
	

	
	卡尔费休水分仪
	梅特勒 V20S
	1
	暂未建设
	

	
	精密烘箱
	宾德  FD260
	1
	暂未建设
	

	
	TILO标准光源灯箱
	M601
	1
	暂未建设
	

	
	鼓风干燥箱（9000系列）
	DHG-9145A（136L）
	1
	暂未建设
	

	
	密度计
	DMA501
	1
	暂未建设
	

	
	粘度仪
	LVDV-2T DV2TLV整机+DV2TRV
	1
	暂未建设
	

	
	高速均质器
	T15
	3
	暂未建设
	

	检验

主要设备
	高速离心机
	/
	1
	2
	增加1台

	
	生化培养箱
	/
	2
	5
	增加3台

	
	高压灭菌锅
	/
	1
	1
	

	
	气相色谱仪
	/
	1
	暂未建设
	

	
	液相色谱仪
	/
	1
	暂未建设
	

	
	pH计
	/
	6
	2
	剩余暂未建设

	
	电导率仪
	/
	1
	1
	


备注：详见附件-3中生产设备对照表。

三、原辅材料
表3-3 全厂原辅材料一览表

	产品
	名称
	环评年耗量t/a
	实际年耗量t/a

	益生菌牙膏
	糖精钠
	90
	90

	
	苯甲酸钠
	90
	90

	
	甘油
	900
	900

	
	黄原胶
	360
	360

	
	羟甲基纤维素钠
	450
	450

	
	磷酸氢钙
	720
	720

	
	焦磷酸钠
	90
	90

	
	山梨糖醇
	360
	360

	
	十二烷基硫酸酯钠（K12）
	360
	360

	
	香精
	1.8
	1.8

	
	去离子水
	6480
	6480

	漱口水（凝胶）
	甘油
	150
	150

	
	山梨糖醇
	75
	75

	
	symdiol 68
	3
	3

	
	木糖醇
	150
	150

	
	香精
	3
	3

	
	柠檬酸
	0.6
	0.6

	
	苯甲酸钠
	1.2
	1.2

	
	去离子水
	2580
	2580

	护肤品
	护肤水
	16-18醇
	1600
	1600

	
	
	硬脂酸单甘油酯
	960
	960

	
	
	司盘60
	161.3
	161.3

	
	
	丙二醇
	640
	640

	
	
	不饱和油醇醚
	200
	200

	
	
	乳化硅油
	1200
	1200

	
	护肤霜
	16-18醇
	1600
	1600

	
	
	硬脂酸单甘油酯
	960
	960

	
	
	白油
	1600
	1600

	
	
	棕榈酸异丙酯
	1600
	1600

	
	
	司盘60
	161.3
	161.3

	
	
	丙二醇
	640
	640

	
	
	甘油
	1600
	1600

	
	
	双（羟甲基）咪唑烷基脲+碘代丙炔基氨甲酸丁酯
	50
	50

	
	
	去离子水
	1790
	1790

	
	护肤乳液
	白油
	800
	800

	
	
	十八酸
	601
	601

	
	
	16-18醇
	600
	600

	
	
	甘油
	100
	100

	
	
	乳化硅油
	1200
	1200

	
	
	不饱和油醇醚
	200
	200

	
	
	双（羟甲基）咪唑烷基脲+碘代丙炔基氨甲酸丁酯
	30
	30

	
	
	去离子水
	6470
	6470

	洗护

产品
	洗发水
	脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠
	1000
	1000

	
	
	十二烷基丙基硫酸铵
	500
	500

	
	
	椰子油二乙醇酰胺
	300
	300

	
	
	椰油酰胺丙基甜菜碱
	500
	500

	
	
	硬脂酸乙二醇酯
	500
	500

	
	
	乳化硅油
	100
	100

	
	
	柠檬酸
	30
	30

	
	
	氯化钠
	50
	50

	
	
	甲基氯异噻唑啉酮与甲基异噻唑啉酮
	10
	10

	
	护发素、发膜
	乳化硅油
	100
	100

	
	
	氯化钠
	50
	50

	
	
	甲基氯异噻唑啉酮与甲基异噻唑啉酮
	10
	10

	
	
	硬脂酸乙二醇酯
	500
	500

	
	沐浴露
	脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠
	1000
	1000

	
	
	十二烷基丙基硫酸铵
	500
	500

	
	
	椰子油二乙醇酰胺
	300
	300

	
	
	椰油酰胺丙基甜菜碱
	500
	500

	
	
	硬脂酸乙二醇酯
	500
	500

	
	
	柠檬酸
	30
	30

	
	
	氯化钠
	50
	50

	
	
	香精
	10
	10

	
	
	EDTA二钠
	6.3
	6.3

	
	
	去离子水
	2400
	2400

	
	洗手液
	椰油酰胺丙基甜菜碱
	500
	500

	
	
	脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠
	1000
	1000

	
	
	椰子油二乙醇酰胺
	200
	200

	
	
	芦荟粉
	51.3
	51.3

	
	
	甲基氯异噻唑啉酮与甲基异噻唑啉酮
	10
	10

	
	
	氯化钠
	300
	300

	
	
	香精
	10
	10

	
	
	去离子水
	7920
	7920

	洗衣液
	脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠
	1000
	1000

	
	焦亚硫酸钠
	10
	10

	
	甘油
	100
	100

	
	去离子水
	7800
	7800

	
	柠檬酸钠
	80
	80

	
	香精
	1
	1

	消毒液（凝胶）
	消毒液
	次氯酸钠
	10
	10

	
	
	香精
	1
	1

	
	
	去离子水
	2580
	2580

	
	消毒凝胶
	次氯酸钠
	10
	10

	
	
	香精
	1
	1

	
	
	去离子水
	2580
	2580

	口红

润唇膏
	口红
	辛酸/葵酸三酸甘油酯
	36
	暂未使用

	
	
	聚异丁烯
	45
	暂未使用

	
	
	聚乙烯
	12
	暂未使用

	
	
	微晶蜡
	4.5
	暂未使用

	
	
	云母粉
	0.005
	暂未使用

	
	
	磷酸二钙
	2.5
	暂未使用

	
	
	色粉
	0.005
	暂未使用

	
	润唇膏
	辛酸/葵酸三酸甘油酯
	36
	暂未使用

	
	
	聚异丁烯
	45
	暂未使用

	
	
	聚乙烯
	12
	暂未使用

	
	
	微晶蜡
	4.5
	暂未使用

	
	
	云母粉
	0.005
	暂未使用

	
	
	磷酸二钙
	2.5
	暂未使用

	
	
	色粉
	0.005
	暂未使用

	研发部分

主要原辅料
	16/18醇
	0.02
	0.02

	
	白油
	0.01
	0.01

	
	棕榈酸异丙酯
	0.01
	0.01

	
	硬酯酸单甘油酯
	0.01
	0.01

	
	丙二醇
	0.01
	0.01

	
	甘油
	0.01
	0.01

	
	乙二胺四乙酸二钠
	0.002
	0.002

	
	香精
	0.005
	0.005

	
	双（羟甲基）咪唑烷基脲+碘代丙炔基氨甲酸丁酯
	0.03
	0.03

	
	椰子油脂肪酸二乙醇酰胺
	0.01
	0.01

	
	十二烷基丙基甜菜碱
	0.005
	0.005

	
	去离子水
	1
	1

	
	氯化钠
	0.001
	0.001

	辅料
	油墨
	0.015
	0.015

	
	酒精
	2
	2

	
	彩盒
	20000万个
	20000万个

	
	次氯酸钠
	0.15
	0.15

	
	纸箱
	1000万个
	1000万个


3.3项目建设地点

本项目建设地址与环评批复一致。

3.4生产工艺

本项目生产工艺与环评一致。
3.5 环境保护措施

3.5.1 废水环境保护措施

本项目清洗废水、循环冷却弃水经厂内污水处理站处理后与去离子水制备浓水、蒸汽冷凝水、生活污水一并通过厂区废水排放口（DW001）接入市政污水管网，经苏州高新水质净化有限公司浒东水质净化厂集中处理后，尾水排污浒东运河。
3.5.2 废气环境保护措施

消毒、混料锅、乳化锅、分散锅、油墨喷码等产生的有机废气经收集后进入两级活性炭吸附装置，尾气通过30米高DA001排气筒排放，投料产生的颗粒物经收集后进入袋式除尘器，尾气经30米高DA002排气筒排放，剩余未收集的废气呈无组织排放。

污水站产生的废气经两级活性炭处理后无组织排放。
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图3-4 项目废气处理工艺流程图
3.5.3 噪声环境保护措施

本次变动前后，未增加高噪声设备，本次噪声措施与原环评一致，经隔声、减振降噪处理后，厂界四周噪声经隔声和减振后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，本项目噪声不会对周围产生明显影响。

3.5.4 固废环境保护措施

本项目生产过程中产生的固体废物有生活垃圾、废包装材料、检验废物、不合格样品、废油墨、废抹布、废活性炭、研发废物、污泥、除尘器收集粉尘、废RO膜、废包装物。

除尘器收集粉尘、废RO膜、废包装物属于一般固废，废RO膜与苏州祥业环保科技有限公司签订处置协议。

废包装材料、检验废物、不合格样品、废油墨、废抹布、废活性炭、研发废物、污泥属于危险废物，废活性炭已与徐州绿源鑫邦再生资源科技有限公司签订处置协议,，其他危废与江苏盈天环保科技有限公司处置签订处置协议。

员工生活垃圾由环卫统一收集处理。

企业设有独立的一般固废仓库和危废暂存场所。一般固废堆场位于厂区东北侧，面积为50m2，地面基础及内墙采用防水混凝土，防止雨水进入产生二次污染，一般工业固废堆场建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）相关规定。各废弃物按类别和性质分区堆放。本项目建设有独立危废暂存场所，位于厂房东北侧，面积为30m2，该堆场地面已做防渗处理，各类危废分区堆放，定期转移至有资质单位进行处理，堆场内设有灭火器、防爆照明灯，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）、省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运作工作的通知（苏环办[2020]401号）相关规定。

本阶段验收产生的各种危废均与有回收资质的单位签订回收处置协议，本项目员工日常产生的生活垃圾由环卫部门定时清运。各类固废均得到妥善处置，达“零”外排。

4、本次变动情况判定分析
根据污染影响类建设项目重大变动清单（试行）（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》比对情况总结如下：

（1）建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目开发、使用功能与原环评相比无变化。

（2）生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
本次变动主要为生产设备规格调整、局部增补及研发检验设备补充，未新增主要产品生产线，也未扩大处置、储存设施规模。具体如下：

益生菌牙膏、漱口水混料锅由3台2500L、1台1300L调整为2台1000L、1台3000L、1台2000L，总容积由8800L降至7000L，能力未增加；水类混料锅由1台2000L调整为1台3000L，仅局部规格调整；护肤品、洗护产品、洗衣液生产设备新增1台5000L真空分散锅，属现有产品线内设备补充，未新增产品种类或生产线。公辅设备中去离子水制备机由18t/h调整为12t/h，制备能力下降；新增1台空压机及研发、检验设备（恒温水浴锅、高速离心机、生化培养箱等），不直接增加产品生产产能。
（3）生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
项目实际生产、处置、储存能力与原环评相比无变化。

（4）位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区 ，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物 挥发性有机物; 臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
本项目位于达标区且建设项目生产、处置、储存能力与环评相比无变化。 

（5）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
建设地址仍在厂区内与环评一致。

（6）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一 。
新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

本项目污染物排放种类与环评一致，未新增污染物排放种类。
位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

本项目污染物排放量均符合环评及批复要求。
废水第一类污染物排放量增加的；

本项目不涉及废水第一类污染物的排放。
其他污染物排放量增加10%及以上的；
本项目不涉及其他污染物的排放。
（7）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。物料运输、装卸、贮存方式。
本项目物料运输、装卸、贮存方式较环评相比未发生变化。

（8）废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
本项目不涉及废气、废水污染防治措施变化。
（9）新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
本项目清洗废水、循环冷却弃水经厂内污水处理站处理后与去离子水制备浓水、蒸汽冷凝水、生活污水一并通过厂区废水排放口（DW001）接入市政污水管网，取消生活污水DW002排口，本次变动未新增废水直接排放口；未将废水由间接排放改为直接排放；DW001位置及排放去向未发生变化，仅生活污水由原DW002并入DW001，不改变最终受纳去向，不会因排放口位置变化导致不利环境影响加重。
（10）新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

投料工序颗粒物废气由环评设计的“经布袋除尘后无组织排放”调整为“经收集进入脉冲布袋除尘装置处理，尾气经DA002排气筒排放”，并已完成备案登记（备案号：202632050500000611）。变动后，废气由无组织排放改为有组织排放，增加了废气收集和处理环节，可有效减少颗粒物无组织逸散，提高收集率和净化效率，排放更可控、便于监管。因此，本次调整不会导致不利环境影响加重。

通过以上分析，本项目变化属于一般环境影响变动。
5、变动情况环境影响分析结论

综上分析，本项目变动未导致产品方案的变化、产能的增加、污染物排放总量的增加、仓储规模的增加、项目地的变化、工艺的变化、污染防治措施的变化经分析也在可行范围内，故对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，建议纳入环保竣工验收管理。
梓森科技股份有限公司
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